Zakres prac:

- Przygotowania podłoża pod elementy aparatu wraz z wykonaniem wylewki min. 16 cm

- Wymiana wykładziny w pomieszczeniach pracowni RTG, sterowni, kabiny, pisowni, pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu technika wraz z przygotowaniem podłoża

- Likwidacja kafelek w pomieszczeniu aparatu RTG, wykonanie gładzi i malowanie pomieszczenia

- Likwidacja obudowy dwóch ciągów technicznych w pracowni RTG wykonany z boazerii oraz zastąpienie ich obudową wykonaną z płyt GK

- Wykonanie kanałów kablowych w pracowni RTG

- Demontaż niepotrzebnych elementów w pracowni RTG

- Przygotowanie instalacji zasilającej aparat RTG wraz z wymianą kabla zasilającego od rozdzielni głównej budynku, tablicą rozdzielczą, wyłącznikiem awaryjnym oraz włącznikiem włącz/wyłącz

- Wykonanie WC w jednej z kabin

- Wymiana kaloryferów na higieniczne

- Wymiana drzwi:

a) z pracowni na korytarz 130 z osłoną ołowianą

b) z pracowni do kabiny 90 z osłoną ołowianą

c) z kabiny na korytarz 90 zwykłe

d) z WC na korytarz 90 zwykłe

e) z pomieszczenia technika na korytarz 100 zwykłe

f) z pracowni do sterowni 90 z osłoną ołowianą

g) z pomieszczenia socjalnego do pisowni 90 zwykłe

- Demontaż drzwi:

1. ze sterowni do pomieszczenia socjalnego
2. z pomieszczenia socjalnego do pomieszczenia technika

- Wymiana okna ochronnego między sterownią a pracownią na okno z osłoną 80x40cm

- Montaż nowej umywalki w pracowni RTG

- Zaślepienie otworu drzwiowego z pracowni do kabiny, która zostanie przerobiona na WC, wraz z wykonaniem osłony przed promieniowaniem

- Zaślepienie przepustu na kasety, wraz z wykonaniem osłony przed promieniowaniem

- Malowanie sterowni, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia technika, pisowni, kabiny